Sitrad 1.8.22-web-preview

- Sitrad via Browser - PREVIEW

Sitrad 1.8.24

- Melhoria nos limites dinâmicos de funções de instrumentos.

Sitrad 1.8.23

- Melhoria nos limites de funções de instrumentos.

Sitrad 1.8.22

- Melhoria na identificação do modelo MT-543E plus.
- RCK-862 v2: Melhorias no descritivo de funções.
- RCK-862 v3: Melhorias no descritivo de funções.
- RCK-862 v3: Modificação no limite mínimo da função 1.2.x.94.
- TC-970E Log: Melhorias no descritivo de funções.
- VX-1225: Melhorias nos alarmes.
- VX-1225: Ajuste de descritivos e limites de funções.
- Ativa botão de filtro de funções na criação de receita.
- Tela para configurações experimentais.
- Melhoria para quando falha comunicação com conversor e o sistema está com pouco espaço em disco.
- InBox: Configuração experimental para acessar a página web de configurações pela porta 8001.
- InBox: Melhora estabilidade ao recusar chamadas ISAP feitas por Bot.

Sitrad 1.8.21

- Melhoria em tradução de texto para manutenção de dispositivo.
- RCK-862 v3: Melhoria em descritivo de funções.
- RCK-862 v3: Adiciona saídas de alarmes no relatório.
- Melhoria em processo de restauração de backup.
- Multipower v.2: Melhoria em tradução de alarmes.
- InBox: Melhoria no status de atualização.
- InBox: Melhoria no processo de atualização da InBox a partir do Sitrad Desktop.

Sitrad 1.8.20

- TC-900E Log v.5: Alarme de condensador em 2 estágios.
- RCK-862: Melhoria na exibição de valores na visualiação em Modo Listagem.
- Melhoria no cálculo de tempo de amostragem após reiniciar o serviço.
- Melhoria no status de envio de receita.
- Melhoria na exibição de amostras de Datalogger.
- Medidas em "Mega" nas energias do Multipower.
- Melhoria na reconexão ao servidor quando está conectado por ID Remoto.
- Melhoria na exibição de informações do TC-960Ri Log.
- Melhoria em descritivos de funções do MT-526 plus.

Sitrad 1.8.19

- Implementa modelo de instrumento VX-1225 v.1.
- Implementa modelo de instrumento TC-900E Log v.5.
- Implementa modelo de instrumento MT-543E Log v.5.
- Melhoria em nome de variáveis de medidas ao troca idioma do servidor.
- Melhoria na criação de log de evento para inibição de alarme por delay ou degelo.
- Esconde a senha ao tentar iniciar rotina de conexão.
- Melhoria na validação de falha em instrumentos conectados ao conversor TCP-485 WiFi Log.
- Melhoria em validação do modo de operação do PCT-120 v.3.
- Melhoria na indicação de erro no valor de gás saturado do PCT-120.
- Melhoria na reconexão automática do Sitrad Desktop quando o IP do servidor é modificado.
- Melhoria na ordenação de log de eventos nos relatórios.
- Sistema para de gravar amostras quando disco estiver com menos de 500MB de espaço livre.
- Desativa alarme se inverter valores de limites.
- InBox: Melhoria na rotina de login.

Sitrad 1.8.18

- Diminui paralelismo no preenchimento de falhas com dados de datalogger para evitar lock de banco de dados.
- Evita amostras duplicadas no relatório ao importar datalogger de conversor TCP-485 WiFi Log.
- Aplica ajuste de fuso horário na busca de log de evento e visualização de agendamentos.
- Melhoria na exibição de limites de alarmes no relatório gráfico.
- Melhoria na gravação de amostras após retorno de uma falha de comunicação para evitar tempo muito curto entre as amostras de relatório.
- Melhoria na exibição das ações das regras.
- Muda a unidade de medida das medições de energias no Multipower.
- Melhoria no consumo de memória no processamento de alarmes finalizados (limita em 500 alarmes finalizados por envio).
- Melhoria na validação de configuração dos serviços de envio de alarmes para evitar processamento desnecessário.
- Diminui o tempo entre validação de consumo de memória de 5 minutos para 1 minuto.
- InBox: Melhoria no processo de limpeza de banco de dados quando o fuso horário é maior que UTC-0.

Sitrad 1.8.17

- Melhoria em cache de limite de alarmes.
- Ignora amostras que não tem no datalogger ao gerar relatório.
- Troca "Salvar como" por "Salvar cópia" nas receitas, macros e regras.
- Ajuste no nome do MT-526 plus.
- Melhora título da janela de Licenças ao inserir licença P2P Tunnel.
- Valida versão de receita na criação de ações de regras.
- Melhoria para diminuir consumo de memória no envio de alarmes.
- InBox: Melhoria para evitar perda de conexão.
- InBox: Melhoria para evitar mensagem "Envelope" no login da InBox.

Sitrad 1.8.16

- Exibe no relatório os Logs de Evento para parada de gravação por falta de espaço em disco.
- Melhoria na importar datalogger do modelo MULTIPOWER plus.
- Melhoria no limite inferior do sensor de pressão em algumas funções do RCK-862.
- Melhoria nas agendas quando semana não começa no domingo.
- Melhoria nos modos de operação do estágio 4 do MT-543E Log.
- InBox: Melhoria para evitar endereçamento cruzado de chamadas.

Sitrad 1.8.15

- Interrompe a gravação de novas amostras quando o disco estiver quase cheio.
- Exibe tipo de sensor PT-1000 na tela do MT-543E Log.
- Melhoria na validação de horímetros ativos do MT-543E Log.
- Unidade de medida do tipo "horas" em funções do RCK-862 v.3.
- Melhoria na listagem de permissões para usuário SuperAdmin.
- Remove dependência do WMIC do Windows.
- Tradução no título da coluna de importação de receitas.

Sitrad 1.8.14

- Melhora no Sitrad Desktop a identificação de parada do serviço do Sitrad na InBox.
- Melhoria no cache de inibição de alarmes.

Sitrad 1.8.13

- Melhoria de performance na consulta de limites de alarme.
- Adiciona nome do conversor no título do relatório gráfico.
- Melhoria de performance no carregamento de listagem de alarmes para reconhecimento.
- Melhoria na desconexão de conversor ao parar o serviço.
- Adiciona no PCT-410E plus indicação de alarme externo.
- Melhoria ao filtrar funções de instrumento quando tem grupos de funções.
- Melhoria no envio de notificações de alarmes.
- Melhoria no limite inferior das funções de histerese do RCK-862 quando medindo em bar.
- Melhoria no limite inferior de funções que tem casa decimal quando editando valor por dispositimos móveis.
- Melhoria de consumo de memória na importação de datalogger do VC-108.
- InBox: Melhoria na reinicialização do serviço.

Sitrad 1.8.12

- Implementa novo modelo de instrumento TI-44E plus v.2.
- Muda termo "Sitrad Tunnel" para "P2P Tunnel".
- Permite escolher instrumentos visíveis no Modo Listagem.
- Adiciona IPv6 externo para conexão por ID Remoto.
- Melhoria no log de evento de criação de instrumento a partir de datalogger de conversor.
- Nome do conversor no log de evento de exclusão de instrumento.
- Melhoria na quebra de linha da data no relatório para evitar problemas na impressão.
- Melhoria em cache de inibição de alarme.
- Melhoria na exibição do tempo do timer cíclico nos modelos MT-543.
- Melhoria na identificação de UUID para registro do Sitrad.
- TC-970E Log: Atualiza descritivo das funções F74 e F77.
- InBox: Atualização de segurança nos módulos da página de configuração.

Sitrad 1.8.11

- Não exibe usuários excluídos na lista de usuário que enxergam um alarme de instrumento.
- Seleciona conversor corrente ao abrir sniffer de datalogger.
- Melhoria no prenchimento de falha de comunicação com dados de datalogger após uma queda de serviço.
- Exibi endereço IPv6 no Systray.
- Melhoria na conexão usando DNS e IPv6 pelo Sitrad Desktop.
- Melhoria de performance na tela de informações do conversor.
- Exibe data de criação do instrumento na tela de edição.
- Cores para temperatura da InBox.
- InBox: Melhoria na reinicialização do serviço.

Sitrad 1.8.10

- Opção para iniciar o serviço automaticamente após excluir dados antigos de amostragem.
- Troca botão por texto ao informar no Systray problema com ID Remoto.
- Melhoria na importação de datalogger de instrumentos.
- Melhoria na importação de datalogger de conversores.
- Indicação de saída auxiliar como Alarme no VX-1005E.
- Melhoria em sensor desabilitado do PhaseLog ao importar datalogger.
- Melhoria na rotina de envio de alarme quando a hora do computador é atrasada.
- Melhoria na inicialização do Systray quando configurado idioma Polonês.
- Preferência 'rtc.logServerClockTimeChangeOnChar' para não mostrar no gráfico indicação de mudança de hora do computador.
- Melhoria na exibição de temperatura do processador da InBox pelo Sitrad Desktop.
- InBox: Atualização para permitir conexão remota pelos dispositivos móveis com iOS.
- InBox: Alerta para não conectar em redes WiFi com caracteres inválidos no nome.

Sitrad 1.8.9

- Melhoria no envio de relatório por agendamento após mudar e-mail do usuário.
- Melhoria para apagar amostras de falha de comunicação registradas pelo Sitrad após carregar datalogger de instrumento manualmente.
- Adiciona nome e ID Remoto do servidos nos alertas enviados por e-mail.
- Melhoria em variáveis de relatório dos instrumentos: MT-543Ri, MT-543E Log v.3 ou superior, PCT-122 v.1, Microsol II v.2, Microsol II v.7 ou superior, Microsol II power, TC-900Ri clock, TC-940Ri v.1 e TC-970E.
- Ícone do Systray indica status de "parando serviço".
- Melhoria em Log de Evento após cadastrar um novo conversor.
- No reset de senha, troca o texto "Administradores" por "SuperAdmin".
- Melhoria na posição da barra de rolagem da lista de funções após expandir grupo de função.
- Fechar tela SMTP após salvar configuração.
- Melhoria na permissão para botão de agenda na tela dos instrumentos.
- Melhoria na identificação de parada de amostragem de datalogger.

Sitrad 1.8.8

- Melhoria na comunicação dos conversores ao atrasar a hora do Windows.
- Melhoria para identificar troca de hora no servidor Windows.
- RCK-862 v.3: Bloqueia edição das funções de sensores quando o controle está ligado.
- RCK-862 v.3: Ajuste no descritivo das funções 1.6.x.2.
- Melhoria para gerar relatório de alarme para instrumento excluído.
- Desativa "Porta Aberta" no TC-900E Log quando a entrada digital não está configurada para sensor de porta.
- Melhoria para manter posição de scroll ao atualizar lista de conversores.
- Melhoria ao salvar configuração de usuários que veem um determinado alarme.
- Melhoria para manter posição do scroll ao alterar parâmetros e ao fazer triplo-click na lista.
- InBox: Traduções de textos.

Sitrad 1.8.7

- Visualização de tensões de linha no Multipower.
- Energias do Multipower passam para uma nova aba de visualização.
- Melhoria no layout das entradas/saídas do Multipower na visualização em Modo Listagem.
- Melhoria para atualização do Sitrad InBox pelo Sitrad Pro.
- Envia pelo alerta de falha de notificação por e-mail a mensagem do erro da falha.
- Permite abrir relatório texto a partir do gráfico de amostras do datalogger.
- InBox: Melhoria na tela HDMI após trocar o hostname.

Sitrad 1.8.6

- InBox: Melhoria no envio de e-mail por servidor SMTP.

Sitrad 1.8.5

- Ajuste de tradução na tela de atualização InBox.
- Melhorias diversas nas rotinas de envio de e-mail, tando de alarmes como relatório periódico.
- Melhoria para salvar predefinição de relatório texto quando o mesmo foi aberto a partir de um relatório gráfico.
- InBox: Melhoria na restauração de backup para carregar informações do técnico.
- InBox: Melhoria no envio de anexos por e-mail.

Sitrad 1.8.4

- Opção de copiar para memória lista de usuários que recebem um determionado alarme.
- InBox: Limpa informações do técnico ao restaurar a peça.
- InBox: Envia e-mail de alarme como html.
- InBox: Permite envio de e-mail por servidor SMTP sem autenticação.

Sitrad 1.8.3

- Implementado o modelo de instrumento VX-1005 v.2.
- Permite aumentar timeout conversor USB para até 1 segundo.
- Melhoria para exibir limites de alarmes no resumo de relatório.
- Evita duplicidade de medida na legenda do relatório gráfico.
- Limpa cache após modificar nome de sensor do MOd64.
- Melhorias na validação de fuso horário no envio de e-mail OAuth2 pelo Outlook.
- Melhoria ao minimizar o Sitrad durante edição de parâmetro de instrumento.
- Melhoria no cálculo de tempos no resumo do relatório gráfico.
- Melhoria para gerar Log de Evento quando não conseguir enviar e-mail alertando mudanças de parâmetros no instrumento.
- Melhoria para evitar datalogger com status sempre carregando.
- Tradução do botão de atualização da InBox pelo Sitrad Desktop.
- InBox: Melhorias no envio de e-mail por SMTP.
- InBox: Melhoria no status de progresso da atualização.
- InBox: Melhoria ao salvar as configurações de proxy.
- InBox: Exibe informações de rede na tela HDMI enquanto aguarda o serviço do Sitrad Pro iniciar.

Sitrad 1.8.2

- Atualização dos descritivos de funções das VX-1025 e VX-1050
- Melhoria na rotina de Backup
- RCK-862 v.3: Altera limite inferior de funções de temperatura
- RCK-862 v.3: Melhoria no comando de degelo
- RCK-862 v.3: Melhoria nos alarmes de pressostatos
- RCK-862 v.3: Ajustes nos textos dos alarmes de sucção
- VC-108 v.2: Atualização dos descritivos de funções
- Melhoria no agendamento com recorrência diária com o idioma Turco
- Melhoria no idioma dos dias da semana nos agendamentos
- Adiciona barra de fuso horário do servidor no agendamento de regras
- Melhoria nas informações do servidor com idioma espanhol
- Inbox - Melhoria na validação de espaço em disco para gerar backup em pendrive
- InBox - Melhoria na validação de fuso horário no envio de relatório por agendamento

Sitrad 1.8.1

- Traduções para Polonês
- Atualização de descritivos de funções para o RCK-862 v.3
- Melhorarias nas telas do RCK-862
- Melhoria no relatório de consumo
- Desbloqueia usuário ao fazer reset de senha via prompt de comando
- Evita carregamento de datalogger ficar em loop caso instrumento esteja com alarme de datalogger cheio
- Melhoria ao limpar datalogger do Multipower
- Melhoria no status de conexão dos conversores Ethernet
- InBox: Melhoria na configuração de dados de rede
- InBox: Melhorias no teste de fábrica

Sitrad 1.8.0

- Registro de contato do técnico/instalador
- Exibir dados de datalogger antes de salvar no Sitrad
- Conexão por Sitrad Tunnel usando o ID Remoto (requer licenciamento)
- Nova tela para registro de licenças (Sitrad API e Sitrad Tunnel)
- Agendamento de período para ativação de regras
- Importação/exportação de múltiplas receitas
- Envio de e-mail de alerta após alteração de parâmetro do instrumento
- Agendamento com fuso horário do servidor
- Alerta via servidor Full Gauge caso ocorra erro de envio de e-mail
- Atualizar InBox remotamente pelo Sitrad Desktop
- Botão para conectar em todos os servidores de uma só vez
- Abrir relatório texto a partir do relatório gráfico
- Configuração para desativar alarme "Fim de degelo por tempo"
- Opção de ocultar instrumentos removidos na lista de API
- Alarme de relógio RTC não gera status de desprogramado no instrumento
- E-mail com datas no fuso horário do cadastro do usuário
- Opção "salvar como" para receita, macro e regra
- Formatar hora no alerta de alteração de parâmetro
- Opção de recolher/expandir ao gerar relatório
- Informação de periodicidade no log de alteração de backup
- Cor de fundo para o status "Stand by" nos instrumentos
- Tela para seleção de entradas e saídas do RCK-862
- Recarregar valores após alterar módulo de expansão do RCK-862
- Opção de exibir e imprimir apenas parâmetros modificados do instrumento
- Seleção de múltiplos itens de lista pressionando Shift no teclado
- Corrige relatório de alarme enviado por e-mail que está diferente do gerado pelo Sitrad
- Otimiza código fonte para envio de relatório por e-mail
- Foco no primeiro campo de edição ao entrar em cadastros
- Negar conexão por ID Remoto se o ID do servidor for diferente
- Melhora informação sobre idioma no cadastro do usuário
- Opção de exibir a senha na tela de login
- Botão para ativar filtro na listagem de alarmes
- Melhoria na mensagem de InBox sem registro
- Endereço de e-mail na lista de usuários por alarme
- InBox: Opção de apagar amostras sem precisar restaurar a InBox por completo
- InBox: Melhora restauração de backup passando a usar o mesmo padrão de arquivo .bkp do Sitrad Pro.
  Backup passa a funcionar como no Sitrad Pro, com agendamento para backup automático, sendo possível inclusive restaurar um backup da InBox no PC e vice-versa.
- InBox: Configuração de informações do técnico/instalador
- InBox: Melhoria no fluxo de configuração e interface da InBox
- InBox: Separa chamada de busca de rede WiFi para melhorar estabilidade da rede
- InBox: Carrega dados de rede apenas acessando pelo HDMI
- InBox: Separa carregamento de dados da tela de configurações gerais
- InBox: Script para forçar atualização da hora com a Internet

Sitrad 1.7.31

- Melhoria ao interromper o envio de uma receita de parâmetros para instrumento.
- Outras melhorias no envio de receita de parâmetros.

Sitrad 1.7.30

- Implementa modelo de instrumento RCK-862 v.3
- Melhoria no nome de sensores na tela de grupos do RCK-862
- Melhoria na validação de limites de alarmes no envio de função e receita
- Ajustes no descritivo de funções do VX-1005
- Envia valor do terceiro sensor do Microsol v.2 para o Sitrad Mobile
- Tradução da função F28 no MT-543E
- Segurança: Atualiza componente de compactação

Sitrad 1.7.29

- Melhoria de performance no carregamento de parâmetros e funções.
- Melhoria nos limites de funções do RCK-862 v.2.

Sitrad 1.7.28

- Implementa modelo de instrumento VX-1025 v.4
- Implementa modelo de instrumento VX-1050 v.4
- Traduções no modelo RCK-862 v.2.
- Melhoria o cálculo de tempo do MKT no resumo de relatório.
- Melhoria na API para filtro de alarme "recognized" e "unrecognized".

Sitrad 1.7.27

- Traduções do instrumento Multipower para Turco.
- Atualização de segurança da biblioteca de compactação.
- Melhoria para visualização de datas passadas no relatório de visão geral das temperaturas.

Sitrad 1.7.26

- Implementa modelo de instrumento TC-970E Log v.4.
- Melhorias em traduções. Principalmente no Turco.
- Melhoria para não indicar problema de notificação quando as notificações são completamente desativadas.
- Melhoria no log de debug de comunicação.

Sitrad 1.7.25

- Melhoria no log de usuário bloqueado por inatividade.
- Atualização da chave OAUTH2 do Outlook.
- Opção de reindexação do banco de dados em Sitrad.UpdateDatabase.
- Opção de excluir dados pelo Sitrad.UpdateDatabase.
- Melhorias no descritivos de funções do VX-1005E, VX-1025E e VX-1050E.
- Tensão DC na tela e no relatório do VC-108 Log.
- Melhoria na criação de receita a partir dos parâmetros do VX-1005E.
- Melhoria na validação de CORS na requisição de API.

Sitrad 1.7.24

- Melhoria na rotina de desconxão do Telegram.
- Melhoria na rotina de envio de mensagem de alerta para celulares.
- Envia para o Sitrad Mobile duas casas decimais nas medidas de fator de potência.
- Aceitar underline no final do nome do e-mail.
- Muda url de registro do Sitrad.

Sitrad 1.7.23

- Melhoria exibição de display do TC-970E Log no modo listagem.
- Melhorias em traduções para Polonês.
- Melhorias em validação de alarmes de temperatura do RCK-862 v.2.

Sitrad 1.7.22

- Exibe cor diferente no status do MT-516EVT e MT-543 quando em standby.
- Melhoria no processo de excluir celulares marcados para notificação de alarmes.
- Melhoria em texto da tela do RCK-862.
- Melhoria em texto da tela de configuração de Telegram.
- Melhoria para tratamento de dados inválidos quando tiver ruído na rede RS-485.

Sitrad 1.7.21

- Implementa modelo de instrumento PCT-120E plus v.3.
- Implementa modelo de instrumento MT-526 plus
- Evita cortar final da data no relatório gráfico de saída digital.
- Tradução Polonês e Turco.
- Bloqueia edição de html no resumo de relatório.
- Mudança na nomenclatura dos modelos Phaselog, PCT-122 e VX-1005.
- Melhoria ao salvar regra que tem receita como ação.
- Mudança no texto inglês da função F28 do MT-543.
- Envia para dispositivos móveis as cores configuradas nos displays de valores.

Sitrad 1.7.20

- Campo para registro de corpo de válvula na VX-1005E, VX-1025E e VX-1050E.
- Traduções Polonês para alguns modelos de instrumentos.
- Melhoria de tradução na tela do gráfico.
- Atualização de segurança para bibliotecas de envio de e-mail.
- InBox: Melhoria para cadastro de conversor serial embardado.

Sitrad 1.7.19

- Atualização da forma de envio de alertas para o Sitrad Mobile. A forma antiga será descontinuada pelo Google!
- Atualização da forma de autenticação do Telegram. A forma antiga foi descontinuada!
- Melhoria na exibição de status do estágio 2 do MT-543E Log.
- Atualiza descritivo VX-1025 e VX-1050.
- Correção descritivo Multipower em inglês.
- Atualização de segurança da biblioteca Microsoft.Identity.Client.
- Potência Reativa como "Energia" no gráfico.
- Atualiza links para site do Sitrad e Full Gauge.
- Evita cortar final da data no relatório gráfico.
- Melhoria ao gerar relatório pelo Sitrad Mobile com o servidor em inglês.

Sitrad 1.7.18

- Permite mudar timeout de conversor USB.
- Remove coluna "Trocar senha em" na lista de usuários.
- Imprime parâmetros modificados em negrito. Tanto dos parâmetros do instrumento como nas receitas.
- Endereço e modelo do instrumento no título do relatório texto.
- Atualiza biblioteca Microsoft.Identity.Client que contém vulnerabilidade. Mesmo que o Sitrad não esteja na lista de aplicações impactadas pela vulnerabilidade.
- Evita que a rotina diária de auto reconhecimento de alarmes antigos não mude a data de reconhecimento de alarmes já reconhecidos.
- Atualiza descritivo de funções do TC-970E Log v.3.
- Permite envio de alerta Telegram mesmo sem envio de email e disponistivos móveis.
- Melhoria na temporização de reenvio de notificação de alarmes.
- Melhoria para alertar por e-mail quando tem um alarme com duração muito pequena.
- InBox: Melhoria na configuração de DHCP para HotSpot.
- InBox: Permite informar IP com máscara de rede.

Sitrad 1.7.17

- Melhoria na indicação de status do ID Remoto no Systray.
- Cria alarme virtual para Diferencial entre Temperatura e Setpoint no MT-516EVT plus.
- Confirmação antes de excluir licença de API.
- Melhoria no encerramento do serviço quando tem algum carregamento de datalogger em progresso.
- Mantem a posição da lista de parâmetros quando cancela a edição do valor de um parâmetro.
- Melhoria na validação de impressão de receita.
- Traduções para Turco dos modelos RCK-862, MT-530E Super e MT-543E Log v.3.
- Carregamento automático de datalogger do VC-108.
- Melhoria no agendamento de eventos quando o servidor está em fuso horário diferente da aplicação remota.
- Melhoria no tratamento de timeout de escrita em banco de dados.

Sitrad 1.7.16

- TC-970E Log: Exibe compressor variável no relatório.
- TC-900E Log: Quando necessário, esconde comandos de FastFreezing e Modo Econômico no Mobile.
- VC-108 v.2: Não oculta medida "Redundância".
- Aplica limites dinâmicos de parâmetros no Sitrad Mobile.

Sitrad 1.7.15

- Melhoria na autenticação OAUTH2 do GMail.
- Oculta medidas do VC-108 v.2 de acordo com o tipo de aplicação.
- Remove nota de observação do descritivo de funções do RCK-862.
- InBox: Melhoria no Certificado SSL quando estiver em Turco (precisa trocar para Inglês e voltar para Turco).
- InBox: Melhoria na validação de ID Remoto.

Sitrad 1.7.14

- Melhoria na imagem do SplashScreen.
- Melhoria ao pegar um número de ID Remoto.
- Melhoria no texto do e-mail de notificação sobre rotina de notificação de alarmes.
- Tratamento para atender requisitos FIPS.
- Atualiza descritivo de funções do VX-1005.
- Melhoria para desligar evento manualmente do RT-607E pelo Sitrad Mobile.
- InBox: Limpa cache do browser após atualização.
- InBox: Atualiza informações de horários de verão.

Sitrad 1.7.13

- Melhoria no título do Systray de configuração do serviço.
- Melhoria na conexão por ID Remoto.
- Melhoria para evitar falso-positivo no monitoramento de envios de alertas.
- Preferência 'alarm.maxProcessingTimeForSending' para desativar/modificar o monitoramento de envio de alertas.

Sitrad 1.7.12

- Descritivo de função do PCT-122;
- Descritivo de função do TC-970E Log v.3;
- Unidade de medida cortando no PCT-410Ri e PCT-410E;
- Desativa botão de degelo no TC-900E Log quando degelo está desativado;
- E-mail para SuperAdmin caso ocorra erro não previsto na rotina de envio de alarme;
- Melhoria na inibição de alarme durante degelo;
- Melhoria na formatação de e-mail de alarme;

Sitrad 1.7.11

- Implementa modelo de instrumento PCT-122.
- Melhoria na edição de parâmetros do tipo hora.
- Saídas de compressores na tela de grupos do RCK-862.
- Valida alarme de temperatura alta durante durante inicialização do TC-900E Log.
- Melhoria na validação de inibição de alarme de temperatura alta durante o degelo.
- Melhoria na repetição de ações das regras.

Sitrad 1.7.10

- RCK-862: Exibe nome personalizado do sensor de pressão na tela de grupos.
- VC-108: Melhoria no acesso pelo Sitrad para dispositivos móveis.
- VC-108 v.2: Melhoria no ajuste de relógio do instrumento.
- Exibe setpoint na tela do MT-543Ri Log.
- Tradução do prompt de comando para Reset de senha.
- Melhorias de performance

Sitrad 1.7.9

- Implementa modelo de instrumento VC-108 Log V.2.
- Implementa modelo de instrumento MultiPower.
- Alerta no modo de visualização Listagem quando tiver muitos instrumentos.
- Melhoria de tradução no programa Sitrad.UpdateDatabase.
- Permite aumentar largura da coluna de arquivos de backup no Systray do Sitrad.
- Melhoria no textos do sensor "Degelo/Sucção" no instrumento VX-1005.
- Remove notificação de dispositivos móveis ao bloquear ou excluir usuário.
- Permite expandir grupos de funções quando usuário não pode editar valores de parâmetros.
- Melhoria no carregamento de datalogger quando a memória interna está cheia.
- InBox: Melhoria no script de atualização remota.
- InBox: Limpa cache da tela de configuração rodando no HDMI após uma atualização.

Sitrad 1.7.8

- Implementa modelo de instrumento VX-1005.
- Melhoria nas Regras após a remoção de um instrumento.
- Comando para o Sitrad.UpdateDatabase comprimir o banco de dados.

Sitrad 1.7.7

- Tradução para Polonês.
- Tradução MT-543E Log para Turco.
- VX-1025E e VX-1050E: Tradução de funções na versão 3.
- Melhoria na identificação da máquina na validação de API.
- Melhoria no relatório das saídas digitais do TC-960 e TC-970.
- Adicioa status das entradas digitais do TC-900E Log na tela e remove o indicador de porta aberta.
- InBox: Tradução para o Polonês.
- InBox: Melhoria na performance de download e processamento de atualização.

Sitrad 1.7.6

- Implementa modelo de instrumento VX-1025 v.3.
- Implementa modelo de instrumento VX-1050 v.3.
- Melhoria na validação de chave serial de registro.

Sitrad 1.7.5

- Preferência 'general.minimumIntervalToSavePayload' para permitir modificar o tempo mínimo permitido para tempo de amostragem.
- InBox: Evita mostrar fuso horário (-12) no cadastro do usuário.

Sitrad 1.7.4

- Permite ligar funções de controle do VX-1050E pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria na descrição em inglês da função C01 do VX-1025E v.2.
- Melhorias de permissões de acesso na criação de regras.
- Melhorias de permissões de acesso na configuração de instrumentos para API.
- Melhoria na exibição dos sensores de gases do PCT-120E.
- Melhoria na periodicidade de envio de notificação de alarmes por e-mail.

Sitrad 1.7.3

- Cria log de evento no Sitrad quando mudar o relógio do computador.
- Permite refresh automático de gráfico mesmo em período fixo.
- Melhoria na exportação de relatório para Excel quando a fonte do Windows está maior que o normal.
- Melhoria na identificação de perfil de usuário nos processos internos do Sitrad.
- Melhoria na impressão de saídas digitais no relatório gráfico.
- Melhroia para evitar cast inválido ao acessar relatório texto em uma InBox.
- InBox: Nova forma de cadastro de servidores DNS.
- InBox: Melhoria na exibição da intensidade do sinal WiFi.

Sitrad 1.7.2

- Melhorias no TC-970E Log.
- Melhoria no resumo do envio de relatório por agendamento.
- Melhoria no envio de e-mail pelo Outlook quando autenticado por OAuth2.
- Melhoria na validação de alarme virtual quando o sensor está em erro.

Sitrad 1.7.1

- Melhoria na tela de cadastro de servidor de e-mail.
- Melhoria na tradução de sensores do TC-900E e MT-512E para o turco.
- Melhoria na criação de porta aleatória na abertura de porta por UPnP.
- Melhoria de tradução para espanhol nas funções do VX-1025E.

Sitrad 1.7.0

- Validação de Regras e Ações (sem depender do MOD64).
  Em relação ao Sitrad 4.13, ainda falta a opção de usar dia e hora na validação e usar envio de alarme na ação.
- Envio de alerta de alarme pelo Telegram.
- Opção de envio de e-mail pelo Gmail e Outlook usando OAuth2 por ser uma forma mais moderna e segura de autenticação.
- Numeração de log de eventos no gráfico.
- Melhoria na disposição de status dos modelos MT-543 com uso de ícones.
- Cria nível de severidade no log de eventos para "Alteração de parâmetro".
- Alteração de nome de sensor do MOD64 e MOD142 é replicado para mais de uma propriedade no relatório.
- Delay para alarme de falha de comunicação.
- Ao criar predefinição de relatório, salva também dados como espessura e cor da linha, quantidade de linhas referenciais do gráfico, posição da legenda, entre outros.
- Sensores que não estão em datalogger aparecem desabilitados nos relatórios ao invés de ficarem zerados.
- Ao remover instrumento, permite removê-lo também da associação com macros.
- Reset da senha de usuários que são SuperAdmin através de linha de comando no servidor do Sitrad.
- Diminui a quantidade de informações salva na amostragem para diminuir o tamanho do banco de dados.
- Abertura de porta por UPnP usa porta diferente caso a 8001 já esteja sendo usada na regra NAT do roteador.
- Evita bloqueio de FIPS por causa do MD5.
- Evita carregamento de datalogger de conversor ficar parado com status de carregamento.
- InBox: Atualiza informações de rede na tela HDMI a cada 30 segundos.
- InBox: Alerta sobre energização antes da atualização.

Sitrad 1.6.12

- Implementação do modelo RCK-862 v.2.6
- RCK-862 v.2: Melhoria no descritivo das funções de Expansão
- RCK-862 v.2: Melhora nos valores padrão de funções
- Melhoria na unidade de medida da Energia de Ativação do MKT
- Melhoria no PCT-120E quando F4 está com valor 5
- Melhoria na validação quando o usuário logado tenta excluir a si mesmo
- Tratamento de CORS para permitir acesso pelo iOS 16.4 ou superior
- TC-970E Log: Botão de lâmpada na tela do Mobile

Sitrad 1.6.11

- Implementado modelo de instrumento TC-970E Log v.3;
- Melhorias no TC-970E Log v.2;

Sitrad 1.6.10

- Implementado modelo de instrumento MT-530E Super v.6;
- Novos comandos extras de instrumentos pelo Sitrad Mobile:

- VX-1025 e VX-1050: Modo manual e ligar lâmpada
- RCK-602 e RCK-862: Inibir buzzer e manutenção das saídas
- VC-108: Inibir buzzer

- Melhoria na comunicação com instrumentos durante o carregamento de datalogger;
- Melhoria nas funções do TC-970E Log v.2;
- Melhoria no tratamento de comando do TC-970E Log v.2 para acionamento de modo econômico pelo Sitrad Mobile;
- Melhoria na permissão de acesso ao menu de agendamentos;
- Melhoria no tratamento de casa decimal da função F39 do MT-530 v.1;

Sitrad 1.6.9

- Ignorar separador de MAC Address na conexão de conversores TCP-485
- TC-970E Log: Valores permitidos para F28, F34, F36
- Tratamento para quando carregamento de datalogger passa de 100%
- Melhorias nas rotinas de tela do TC-970E

Sitrad 1.6.8

- Implementado modelo de instrumento TC-970E Log v.2.
- Implementado modelo de instrumento MT-512E Log v.10.
- Melhoria nos valores de tempo do MOD64.
- Melhoria ao selecionar propriedades do instrumento para geração de relatório.
- Melhoria no descritivo da função C01 do VX-1050E plus.
- Troca nome do sensor "Descarga" por "Linha de líquido" no RCK-862 v.2.
- Melhoria na inicialização de backup.
- InBox: Melhoria nos valores de parâmetros do TC-900E Log.
- InBox: Atualiza informação de horário de verão.

Sitrad 1.6.7

- Melhoria configuração de backup "Número máximo de arquivos de backup"
- Atualiza ID Remoto no servidor de ID após conectar em nova rede WiFi/Ethernet
- Melhoria nas funções padrão do RT-607E plus
- Melhoria na exportação de receita para arquivo binário

Sitrad 1.6.6

- Grandezas do PWR-3200 e EnergyLog passam a ser em quilo (kW, kWh, etc)
- Impede usar caracteres '{' e '}' no nome do instrumento
- Valida alarmes ignorados para notificação para o Sitrad Mobile
- Melhoria na exportação de receita para arquivo
- InBox: Traduz nome dos grupos de usuários ao trocar idioma da InBox

Sitrad 1.6.5

- Evita bloquear por inatividade usuário que é utilizado pela API
- Melhoria de performance na validação de mudança de funções no RCK-862 v.2
- Melhoria da mensagem no final do envio de receita
- Melhoria no release notes do alerta de nova versão
- TC-970: Evita alarme de falha de sensor quando sensor está desativado
- MT-543E Log: Evita alarme de buzzer quando buzzer está desativado
- Atualiza lista de instrumentos após editar um conversor
- Melhoria para evitar relatório repetindo erroneamente valores de amostragem
- InBox: Melhorias para o idioma espanhol

Sitrad 1.6.4

- Novo modelo RCK-862 v.2.3
- Melhoria de performance usando o RCK-862 V.2 no Sitrad Inbox
- Melhoria ao clicar no triângulo do log de evento do gráfico
- Melhoria na alteração do nome das entradas digitais e de tensão do MOD64
- InBox: Melhoria no status quando a InBox está atualizada

Sitrad 1.6.3

- Novo modelo VX-1025E v.2
- Novo modelo VX-1050E v.2
- TC-970: Exibe frequência do compressor variável no modo listagem
- Melhoria no limite mínimo das funções de 4-20 mA do RCK-862
- Melhoria na exibição do valor de corrente C do PWR-3200
- Melhoria no status de carregamento de datalogger do PWR-3200
- Melhoria no Agendamento de Inibições de alarme que não mostrava os alarmes selecionados
- Melhoria no carregamento do valor de configuração de autorreconhecimento de alarme quando inibido
- Melhoria no alinhamento do campo "status" no modo listagem
- Mobile: Envia para Sitrad Mobile status dos instrumentos
- InBox: Melhoria na inicialização quando o idioma da InBox não é Inglês
- InBox: Melhoria no envio de relatório gráfico por e-mail

Sitrad 1.6.2

- Implementa modelo MT-543E Log v.4
- Implementa modelo TC-970E Log
- VX-1025 e VX-1050: Adiciona alarme de "Superaquecimento desligou o controle"
- Melhoria de performance com cache de instrumentos
- Mostra nome de macros em uso ao excluir um instrumento
- Informação sobre como adquirir chave de API na tela de API
- Melhoria ao salvar alarmes por usuário
- Melhoria de performance no encerramento do serviço do Sitrad
- RCK-862 v.2: Melhoria nos descritivos de funções
- VX-1025: Melhoria nos valores default em FAHRENHEIT
- VX-1050: Melhoria nos valores de C05
- Impedir usuário ser salvo sem grupo
- Melhoria na performance para receita do RCK-862 v.2
- Melhoria no carregamento de datalogger quando o instrumento está em erro de "datalogger cheio"
- Mobile: Exibe mais sensores de temperatura RCK-862 v.2
- Mobile: Inverte ordem de variáveis do RCK-862
- Mobile: Adiciona medidas do TC-900E Log
- Mobile: Ativar controles do PCT-120E
- Mobile: Ativar controles do VX-1025 e VX-1050
- Mobile: Ativar controles do VX-950
- Mobile: Grupo de valores nas medidas do PWR-3200
- Mobile: Ordenação de conversores na listagem de instrumentos
- Mobile: Melhoria na edição conversores
- InBox: Melhoria para exibir a configuração de IP fixo da rede WiFi
- InBox: Melhoria na restauração para limpar configuração de proxy
- InBox: Melhoria para evitar problema de chave serial sendo perdida
- InBox: Impedir hostname com caracteres inválidos

Sitrad 1.6.1

- Correção na importação de datalogger dos instrumentos.

Sitrad 1.6.0

- Alerta de atualização do software
  Em Configurações > Configurações do desktop > Configurações Gerais.
- Ordenação de lista de conversores e instrumentos
  Em Configurações > Configurações dos servidores > Configurações gerais > Sistema.
- Identifica no Log de Evento o que foi alterado nos cadastros
- MOD64 e MOD142 - Exibir média e diferencial das entradas
- Prefixo para propriedades do RCK-602, RCK-862 e MOD142
  Ao modificar o nome de um sensor, o prefixo do grupo ao qual o sensor pertence continua fazendo parte do nome do sensor.
- Exibe informações do instrumento na tela de Relatório de Texto
- Contador de instrumentos na tela de servidor e de conversor
- Opção de agrupar alarmes arrastando uma coluna para a área de agrupamento
- Muda cor do título das telas para melhorar leitura do texto
- Impressão de receitas
- Configuração de Potências e Prioridades do PWR-3200
- Novo modelo de instrumento VC-108 Log
- Campo de observações no cadastro de conversor
- Preferência 'alarm.disableDefrostEndedByTime' para desativar validação de "alarme de degelo encerrado por temperatura"
- Opção para impedir memorizar usuário e senha na tela de login
- Grava log de evento ao alterar valores de preferências
- Conectar por ID mesmo sem internet no PC usando broadcast na rede interna
- ID de instrumento e conversor na tela de cadastro para facilitar uso da API
- Arquivo "Sitrad.RegistrationUtility" na pasta de instalação do Sitrad para automatização de instalação
- Atualizar .Net framework para versão 4.7.2 para poder usar TLS v1.2
- Validar recorrência de agendamento menor que intervalo do apontamento
- Opção de recolher itens de instrumento na árvore de dispositivos
- Status de carregamento automático do datalogger de instrumento
- Requisições de informações sobre modelos de instrumentos na API
- Emitir falhar comunicação quando versão do instrumento cadastrado for diferente do instrumento físico
- Data de exclusão na lista de dispositivos para gerar relatório
- Cria log de evento ao ocorrer de falha de conexão com o conversor
- Impede alteração de login na tela de tour guiado

Correções e melhorias:

- Melhoria de performance de validação de alarmes para evitar tanto acesso a disco
- Melhoria de performance na configuração de alarmes por usuário
- Melhoria de performance na configuração de agendamento de inibições de alarmes
- Melhoria de performance ao atualizar preferências do servidor
- Melhoria para usar menos espaço em disco no processo de restauração de backup
- Parada do serviço não demora se tem TCP-485 em falha de conexão
- Evita erro de 'container should be a ListContainerBase' ao voltar para a tela gerencial
- Melhoria na listagem de usuários na tela de grupos de usuários
- Formatação de valores do tipo 'hora' na impressão de parâmetros
- Ao remover um instrumento, alerta usuário que o instrumento continuará acessível para relatório
- Melhoria ao remover recorrência de agendamento
- Oculta progresso após finalizar envio de receita
- MOD142 - Melhoria na troca do nome das entradas digitais entre Sitrad Pro e Mobile
- Melhoria no nome da curva no tooltip do relatório gráfico
- Melhoria após minimizar tela do gráfico para evitar do gráfico sumir
- Melhoria no ajuste de limites de curva no relatório gráfico
- Deixa de usar porta 5000 na buscar servidores da rede passando a usar apenas na porta 47047
- Melhoria no comando de desligar controle do PhaseLog pelo Sitrad Mobile
- Melhoria nos limites de alarme do relatório gráfico quando consultando duas de medida (ex.: °C e %UR)
- Melhoria nas agendas de eventos do PWR-3200
- Correção do índice do grupo de funções 4.x no RCK-862 plus
- Correção do limite da função 1.3.1.24 no RCK-862 v.2
- Correção do limite da função C06 no VX-1025E plus
- Correção de limites de funções com unidades em °F e bar no PCT-410E plus
- Correção de casa decimal na função F44 do TC-960Ri Log
- Correção na cópia de parâmetros de instrumento para a área de transferência

Sitrad 1.5.10

- Melhoria ao exportar relatório texto para Excel.
- Atualiza endereço SMTP (e-mail) sugerido para outlook e hotmail.
- Oculta tempo de processo quando desativa controle do VX-1025 e VX-1050.
- Melhoria no status das entradas digitais do TC-960Ri Log.
- Melhoria no limite das funções 1.4.5.x.2 (Função da saída) no RCK-602.

Sitrad 1.5.9

- Tradução para Turco.
- Envio de e-mail usando TLS 1.2 para evitar erro principalmente com o Outlook.
- Tradução de funções do RCK-862 v.2.
- Melhoria na criação de receita do RCK-862 v.2 em °F.
- Melhoria na exibição de saídas digitais do relatório gráfico.
- Melhoria na receita do Microsol II E.
- InBox: Progresso de atualização na tela de configuração remota (browser do cliente).

Sitrad 1.5.8

- Melhorias no PCT-120E plus.
- Melhoria na alteração de parâmetros pelo Sitrad Mobile para o RCK-602 plus e RCK-862 plus.
- Display dde temperatura de saturação no modo listagem do VX-1025E plus e VX-1050E plus.
- Inbox: Atualização de informações de fuso horário.
- Inbox: Atualização de certificados TLS
- Inbox: Corrige vulnerabilidade CEV-2021-23017 do Nginx.

Sitrad 1.5.7

- Corrige valores zerados exibidos nos parâmetros do instrumento quando acessando pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria no relatório gráfico da variável "Fator de Potência" do PWR-3200.
- Melhorias na exibição de valores do RCK-862.
- Atualizado descritivo de funções do RCK-862 v.2.
- Melhoria na exibição de unidade de medida de algumas funções do MT-543E plus.
- Melhoria no tratamento de valores importados do datalogger do Phaselog v.5.
- Melhoria nos limites superiores de funções do tipo "bar" no PCT-3001.

Sitrad 1.5.6

- Implementa modelo PhaseLog E plus v.5.
- Adicina campos "Enabled" e "Error" do valor de medição retornado na API.
- Troca a descrição em espanhol de supercalentamiento para sobrecalentamiento nas linhas VX's.
- Melhoria de exibição no modo listagem do PCT-120E plus.
- Melhoria de performance para carregar funções apenas ao acessar o grupo de funções.
- Melhoria ao exportar gráfico de consumo para Excel.
- Melhoria no descritivo de funções em inglês da F64 no VX-1025 plus e VX-1050 plus.
- Melhoria na posição do status do instrumento no modo listagem.
- Melhoria no comando de ativação de modo férias no Microsol II E plus v.7 e v.8.
- Melhorias no RCK-862 plus.
- InBox: Melhoria de performance na validação de funções de instrumentos que tem grupos de funções.
- InBox: Melhoria no status de progresso do download de atualização.

Sitrad 1.5.5

- Melhoria na exibição do PhaseLog plus v.2.
- Melhoria na comunicação dos conversores TCP-485 para tratar melhor ruído na rede RS-485 evitando assim falha de comunicação dos instrumentos.
- Melhorias na tela de cadastro de servidor de e-mail.
- Atualiza componente log4net para corrigir vulnerabilidade CVE-2018-1285.
- Permite acionamento de comandos do AQUAHOT plus pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria no acionamento manual das saídas auxiliares do RT-607E plus e do Microsol II E plus.
- InBox: Melhoria para evitar falha de comunicação quando se tem um MOD142 plus na rede.
- InBox: Verifica integridade do disco após uma atualização.

Sitrad 1.5.4

- Novo modelo de instrumento RCK-862 plus v.2.
- Novo modelo de instrumento PhaseLog v.5.
- Envia para o Sitrad Mobile valores de Tensão e Corrente do PWR-3200 plus.
- Melhoria para ignorar ruído da rede RS-485 ao enviar agenda de degelos e eventos.
- Melhoria na validação de relógio (RTC) atrasado em instrumentos.
- Melhoria para evitar Log de Evento duplicado ao ocorrer erro durante o reconhecimento de alarmes.
- Melhoria para evitar Log de Evento aparecendo para todos os instrumentos após um reconhecimento de alarme.
- Melhoria para evitar Log de Evento e parâmetros de instrumento no idioma errado.
- Melhoria no descritivo da função F44 do MT-530E Super v.4.
- Melhoria no processo de recuperação de senha.
- InBox: Tela de "loading" no HDMI durante a inicialização.
- InBox: Evita carregar página de configuração do cache do browser.

Sitrad 1.5.3

- Novo contrato de uso do Sitrad Pro.
- Remove do Log de Eventos informação de reconhecimento de alarme feitos automaticamente pelo sistema.
- Melhoria na descrição da F00 do TC-900E Log v.4.
- Melhoria na descrição da F20 do MT-512E Log.
- Melhoria na descrição da F20 do TC-960Ri Log.
- Impede usuário de alterar nome da entrada digital do TC-960Ri Log.
- Corrige envio de receita de funções para o TC-900E Log v.4.
- Corrige consulta da API filtrando por status de conversores.
- Melhoria para evitar alguns casos onde o status da API fica indicando licença inválida.
- Melhoria no gráfico de consumo de energia.
- Melhoria para evitar alguns casos em que a visualização em modo listagem não exibe os valores de medições.
- Melhoria na mensagem de log de evento de envio de macros.
- Melhorias no tratamento, filtro e exibição de alarmes ignorados para exibição.
- Melhoria para evitar que o sistema fique sem um usuário SuperAdmin que tenha acesso ao sistema.
- Melhoria de performance na inicialização e encerramento do serviço.
- InBox: Melhorias no teste de fábrica.

Sitrad 1.5.2

- API - Permite adicionar mais de uma chave de licença na mesma instalação. Versões anteriores não podem mais serem usadas para integração por API.
- VX-1025 plus e VX-1050 plus - Remove do relatório a propriedade "Saída Valve".
- Não exibe questionário de desinstalação ao remover o Sitrad por linha de comando informando os parâmetros "/exenoui /passive".
- Implementado traduções dos descritivos de funções do RCK-602 plus e RCK-862 plus.
- Melhoria de performance e consumo de memória quando a aplicação tem muitos alarmes pendentes de reconhecimento.
- Melhoria de performance na rotina que reconhece automaticamente alarmes antigos e pendentes de reconhecimento.
- Melhoria para textos em Inglês quando o idioma do Windows não for um dos idiomas suportados pela aplicação.
- Melhoria para evitar log de evento em Português quando o idioma do Windows não for Português.
- Melhoria para evitar erro na inicialização do serviço quando o idioma do Windows for Turco.
- Melhoria na exibição de sensores do PCT-120E plus.
- Melhoria para após alterar um parâmetro do instrumento o novo valor seja imediatamente atualizado na lista de parâmetros.
- Melhoria na validação de alarme de tensão fora da faixa no TC-960Ri Log.
- Melhoria para evitar erro "Value cannot be null" ao restaurar seleção de permissões padrão de um grupo de usuários.
- Melhoria na criação de log de evento de alteração dos limites de alarmes dos instrumentos.
- InBox: Tela com progresso de atualização na saída HDMI.
- InBox: Envia para o servidor de registros do Sitrad informações sobre atualização ou restauração.
- InBox: Melhorias internas de segurança.

Sitrad 1.5.1

- Inclusão do modelo MT-530 Super v.2 que ficou faltando.
- Não instala o "Visual C++ Redistributable" quando for uma instalação apenas com o Sitrad Desktop.
- Adiciona no relatório de alarmes uma coluna indicando se o alarme estava inibido.
- Adiciona na tela de "Alarmes por usuário" um campo de busca para a lista de usuários.
- Melhoria na tela de seleção de instrumentos que um usuário tem acesso.
- Melhoria no contador de alarmes que fica no canto direito superior do Sitrad Desktop para contar apenas alarmes dos instrumentos que o usuário corrente tem permissão de acesso.
- Melhoria na opção de desligar o controle do MT-543E plus v.5 pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria na indicação de alarme e status do MT-543E Log v.3.
- Melhoria na indicação de status das saídas de ventilador do RCK-602 plus e RCK-862 plus.
- Melhoria para evitar alguns casos onde o Sitrad Desktop não conecta mais ao servidor após desconectar e reconectar algumas vezes.
- Melhoria na indicação "Usar intervalo definido no conversor" ao editar o cadastro de um instrumento.
- Melhorias internas no tratamento da comunicação entre aplicação Sitrad Desktop e Sitrad Service.

Sitrad 1.5.0

- Gráfico de consumo de energia para o EnergyLog e PWR-3200 plus.
- Média MKT (mean kinetic temperature) no resumo do relatório.
- Envio de resumo de amostragem anexado ao e-mail de relatório agendado.
- Opção de configurar usuários que visualizam um alarme diretamente na tela de configuração do alarme.
- Indicador de alarme no ícone dos conversores e instrumentos.
- Relatório de cadastro de usuários. Com opção de imprimir os instrumentos associados a cada usuário.
- Opção de permitir requisições de API REST para o Sitrad.
- Implementado modelo de instrumento VX-1050 plus.
- Adiciona na tela do TC-900E Log informações de setpoint e histerese.
- Opção para auto reconhecer alarmes inibidos ou ignorados para todos os tipos de notificações (ALL).
- Exibe linhas referenciais verticais também no gráfico de saídas digitais.
- Permite clicar no ícone de uma curva na legenda do gráfico para exibir/ocultar a respectiva curva.
- Melhoria no alinhamento do gráfico de curvas com o de saídas digitais.
- Remove da tela de pré-visualização de impressões a opção de editar o cabeçalho e rodapé da impressão.
- Melhoria na forma de seleção de instrumentos que um usuário terá acesso.
- Permite editar a permissão de acesso de usuários a instrumentos excluídos.
- E-mail de alarme passa a ter uma cópia do texto sem a formatação HTML para que empresas que convertem e-mail para SMS possam exibir corretamente a notificação.
- Modo de visualização em listagem passa a esconder sensores que não estão em uso.
- Corrige importação de arquivo de receita gerado em máquina com configuração regional diferente (casa decimal diferente).
- Melhorias no RCK-602 plus e RCK-862 plus.
- Adiciona possibilidade de desligar controle do RCK-602 plus e RCK-862 plus pelo Sitrad Mobile.
- Corrige tradução da função F24 do MOD142.
- Melhorias no tratamento de valores do PCT-3001 plus.
- Melhoria de performance ao entrar na tela de listagem de receitas.
- Melhoria de performance no carregamento de informações de alarmes da aplicação.
- Melhoria de performance no acesso ao banco de dados do servidor.
- Melhoria de performance na inicialização do serviço.
- InBox: Conexão em redes Wi-Fi que tem aspas duplas (") no nome da rede.

Sitrad 1.4.4

- Melhoria de performance no encerramento do serviço.
- Melhoria na edição de parâmetros do TC-900E Log v.4.
- Melhoria nas permissões para colocar/remover um instrumento em estado de manutenção.
- Melhoria nas configurações de alarmes para evitar valor menor que 1 no campo de tempo entre envios de e-mail.
- Preferência 'general.showIncorrectFinalizationOnReport' para indicar ao Sitrad que o log de evento de queda do serviço não apareça automaticamente nos relatórios.

Sitrad 1.4.3

- Implementado modelo de instrumento MT-543E plus v.6.
- Melhoria nas funções do PCT-410E quando editando uma função do tipo Umidade Relativa.
- Melhoria na comunicação com instrumentos que estão com o relógio RTC desconfigurado.
- Melhoria nas rotinas de carregamento de datalogger do TCP-485 WiFi Log.
- Melhoria no Microsol II para não exibir invertido o texto do botão "Ligar/Desligar AUX2 manualmente".
- Ajustes nos valores padrão de funções do Microsol II E.
- InBox: Melhoria ao salvar configurações com a rede WiFi desabilitada.

Sitrad 1.4.2

- Implementado modelo de instrumento VX-1025E plus.
- Implementado modelo de instrumento PCT-120E plus v.2.
- Adicionado à listagem de conversores e listagem de instrumentos uma nova coluna contendo o tempo de amostragem configurado para cada dispositivo.
- Adicionado ao log de eventos do serviço informação de quando um usuário encerra a conexão com o servidor.
- Adicionado o nome da saída do MOD64 ao menu de comando para acionar/desacionar a respectiva saída.
- Melhorias no modelo RCK-862 plus.
- Melhorias na exibição de valores do modelo Microsol II plus v.3 ou superior quando o mesmo estava configurado para Fahrenheit (°F).
- Melhoria na exibição da saída analógica do modelo PCT-3001plus.
- Melhoria no PCT-3001 plus para ele manter as funções em ordem sequencial após uma alteração de valor.
- Melhoria na exibição do gráfico para não preencher alguns casos de falha de comunicação como se não tivesse ocorrido a falha.
- Melhoria no agendamento de degelos e eventos quando o primeiro dia da semana for a segunda-feira.
- Melhoria para permitir salvar os backups em um caminho de rede (ex. \\servidor\pasta) sem precisar criar o mapeamento de rede no Windows.
- Melhoria para quando se remove um delay de alarme quando o alarme já está ocorrendo.
- Melhoria para impedir o cadastro de dois servidores com o mesmo nome do Sitrad Desktop.
- Melhoria para casos em que o sistema gerava log de alteração de parâmetros feita diretamente no instrumento após ter sido enviado uma alteração de função ou macro pelo Sitrad.
- Melhoria no cadastro de usuário para evitar erro de "senha inválida" quando o usuário que estava fazendo o cadastro não fosse um "SuperAdmin".
- Melhoria para evitar erro "Input string was not in a correct format" no cadastro de um novo servidor.

Sitrad 1.4.1

- Melhorias de performance e estabilidade durante a execução do backup;
- Melhorias nas medidas do PCT-3001;
- Melhorias no RCK-602 e RCK-862;
- Saídas auxiliares do RCK-602 e RCK-862 agora são exibidas quando acessado pelo Sitrad Mobile;
- Bloqueio da opção de troca de senha quando o servidor for de versão inferior a 1.4.0;
- Melhoria para que no Log de Evento do envio manual de uma macro fique registrado o usuário que fez o envio;
- Melhoria no bloqueio automatico de usuários por inatividade para não bloquear usuários removidos;
- Melhoria no processamento de relatório gráfico;
- Melhoria na posição do logo do usuário na impressão de relatório;
- InBox: Melhoria no cadastro de conversor serial interno pelo Sitrad Mobile (versão 3.3.11 ou superior);

Sitrad 1.4.0

- Implementado novos modelos de instrumentos.
  - RCK-602 plus
  - RCK-862 plus
  - PCT-120E plus
  - AutoPID plus
  - AHC-80 plus
  - Aquahot plus
  - Microsol II power
  - RT-607Ri plus
- Configuração de complexidade da senha.
- Lista de celulares registrados para receberem alertas, envio de notificação de teste e opção de remover o dispositivo através do servidor.
- Identificação de qual alarme está ocorrendo na listagem de configuração de alarmes do instrumento.
- Opção na tela de login para memorizar usuário e senha de autenticação.
- Opção de o usuário trocar a própria senha. Nas permissões de acesso dos grupos de usuários tem um novo item para liberar/bloquear esta opção.
- Nova tela de configurações gerais do sistema com as opções:
  - Mostrar novos instrumentos a todos os usuários.
  - Alterar tempo entre leituras de dados dos instrumentos.
  - Ajustar automaticamente o relógio interno dos instrumentos com a hora do servidor.
- Botões facilitados no Microsol II E plus e RT-607E plus para acionamento manual das saídas auxiliares.
- Cadastro e comunicação com o conversor TCP-485 WiFi Log v.2.
- Opção na tela de agendamentos para exibir apenas determinados tipos de agendamento (macro, relatório e/ou inibição).
- Opção de criar agendamento com recorrência em minutos.
- Opção nas configurações de notificação de alarmes que obriga o usuário a inserir um comentário ao reconhecer um alarme.
- Opção nas configurações do serviço para excluir do banco de dados amostras antigas de instrumentos.
- Botão de teste das configurações de proxy para o serviço.
- Opção de alarmes serem reconhecidos automaticamente após serem encerrados e não reconhecidos por um determinado tempo (padrão 60 dias).
- Opção de bloquear usuários que estão a muito tempo sem acessar o sistema. Limite padrão de inatividade é de 90 dias.
- Envio de e-mail ao usuário quando o mesmo é bloqueado por inatividade ou por falhas de autenticação.
- Configuração de backup nos passos do Tour Guiado inicial do Sitrad Desktop.
- Botão para acessar a agenda de degelos ou eventos de um instrumento diretamente na tela do instrumento.
- Preferência "instrumentView.zoomScale" no Sitrad Desktop para permitir ajuste de escala da tela "Modo Listagem" entre 80% e 100% do tamanho original dela.
- Alerta por e-mail a todos os usuários 'SuperAdmin' quando o disco rígido onde está o banco de dados estiver com mais de 80% de uso.
- Adicionado número da versão do instrumento junto ao modelo do mesmo na tela de exibição de valores.
- Adiciona à tela dos instrumentos botão para acesso rápido aos relatórios do respectivo instrumento.
- Adicionado sensores do TI-33 e TI-44 no relatório Visão Geral das Temperaturas.
- Melhoria na exibição de valores com casas decimais no relatório gráfico e texto.
- Melhoria para o relatório gráfico consumir menos memória RAM.
- Melhoria na exibição de status de inibição de alarmes (manual e agendado) na tela do instrumento.
- Melhoria para salvar amostras com maior precisão no intervalo de tempo;
- Melhoria nas configurações do Sitrad Desktop;
- Melhoria na seleção de modelo de instrumento para criação de receita;
- Melhoria no carregamento de datalogger de conversor e instrumento.
- Melhoria para conexão com o conversor TCP-485 v.1.
- Melhoria para criar log de evento quando é alterado agendamento de degelos ou eventos nos instrumentos.
- Melhoria na alteração de parâmetro de offset do Microsol II E plus.
- Melhoria na alteração de parâmetro do MOD64.
- Melhoria na alteração de parâmetro do PWR-3200 plus pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria liberar no firewall a porta de comunicação do serviço quando esta é modificada.
- Movido opção "Senha de bloqueio do Desktop" do menu "Configurações" para dentro das configurações específicas do módulo Desktop.
- Removido suporte ao conversor Serial.
- Libera para Mobile 3.3 - Cadastro de novos conversores e instrumentos;
- Libera para Mobile 3.3 - Troca de senha do usuário;
- Libera para Mobile 3.3 - Comando para acionar saídas auxiliares do Microsol e RT-607;
- Libera para Mobile 3.3 - Reconhecimento de alarmes;
- Libera para Mobile 3.3 - Ativar/Desativar controle de processo nos instrumentos que permitem esta ação pelo Sitrad;
- Melhorias de performance da aplicação;
- Outras melhorias internas;

Sitrad 1.3.17

- Melhoria para evitar erro "Current container should be a ListContainerBase class" no Sitrad Desktop.
- Melhoria no carregamento de datalogger do conversor TCP-485 WiFi Log quando o mesmo já está sobrescrevendo amostras antigas.
- Melhoria no carregamento automático de datalogger dos instrumentos que tem datalogger.
- Melhoria no carregamento de datalogger do MT-512Ri Log e TC-960Ri Log.
- Melhoria nos limites de função do Microsol II plus.
- Corrigido carregamento de gráfico feito entre meia noite e 1 hora da manhã.

Sitrad 1.3.16

- Criado preferência alarm.mandatoryAcknowledgmentNote que obriga o usuário a informar uma nota de observação ao reconhecer um alarme.
- Log de Evento com registro de quando o Sitrad é atualizado.
- Sitrad Desktop e Sitrad Service passam a usar a formatação de data e número definidos no sistema operacional, independente do idioma escolhido para a aplicação.
- Melhoria no agendamento de inibição recorrente de alarmes.
- Melhoria quando alarmes são marcados como ignorados para todos os tipos de notificações ("ALL").
- Melhoria no comando de degelo do VX-950 pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria na sincronização de hora do computador com o MT-512Ri Log.

Sitrad 1.3.15

- Melhoria na edição de receitas dos MT-543 e do MT-530 Super;
- Melhoria na notificação e exibição de alarmes para o Sitrad Mobile;
- Melhoria na exibição do tempo de processo do VX-950 plus;
- Melhoria para evitar fragmentação excessiva do arquivo de banco de dados em disco;
- Melhoria no alerta de quando o banco de dados está muito fragmentado em disco;
- Melhoria na aplicação Desktop para casos onde o perfil do usuário do Windows fica em mapeamento de rede.

Sitrad 1.3.14

- Implementado modelo TC-900E Log v.4;
- Desconexão automática (logoff) do usuário por tempo de inatividade (ativar nas configurações de segurança);
- Alerta ao usuários SuperAdmin quando o arquivo de banco de dados fica muito fragmentado em disco;
- Configuração de proxy do serviço sai por padrão como "Detectar automaticamente";
- Agendamento de eventos do RT-607E v.3 com opção de escolher se o agendamento está atrelado à saída THERM ou EVENT;
- Melhoria para alguns casos em que o conversor USB não era reconhecido;
- Melhoria para mostrar a temperatura atual do sensor nos alarmes por e-mail;
- Melhoria no carregamento de datalogger para ele parar quando o instrumento é colocado em manutenção;
- Melhoria para exibição do mapa de curvas do PCT-3001 plus;
- Tratamento para evitar alguns casos em que uma rotina periódica (thread) fica parada por mais tempo do que o programado;

Sitrad 1.3.13

- Relacionamento de log de evento com ocorrência de alarme ao reconhecer alarmes.
- Adicionado coluna "Data de reconhecimento de alarme" no relatório de alarme.
- Validação para usuário apagar/editar apenas log de eventos que ele mesmo tenha criado.
- Adicionado log de eventos após editação de configurações de backup.
- Opção no Desktop para não memorizar login do último usuário que acessou o sistema.
- Alterado para serviço do Sitrad sair configurado inicialmente como "proxy automático".
- Melhoria para identificar e-mail válido no cadastro de notificações de alarmes.
- Melhoria para gerar log de evento quando ocorre falha de autenticação e o sistema está marcado para bloquear o usuário por falhas de autenticação.
- Melhoria no instalador para evitar conflito com firewall das versões mais novas do Windows 10.
- Melhorias nos agendamentos de eventos que tem recorrência.
- Melhoria na listagem de arquivos de backup.
- Melhoria na edição de funções do tipo "hh:mm".
- Melhorias de performance e consumo de memória no serviço do Sitrad.

Sitrad 1.3.12

- Melhorias no VX-950;
- Melhorias no MOD64;
- Melhorias na tela de agendamentos;
- Melhorias de performance;

Sitrad 1.3.11

- Alterado tempo de amostragem padrão (novos conversores) de 30 segundos para 1 minuto.
- Adicionado unidades de medidas pH, g/m³, mg/m³, μg/m³ e μS no MOD142.
- Opção de desativar alarme de "fim de degelo por tempo" configurando a respectiva função com o valor máximo permitido.
- Melhoria no somatório de tempo no resumo de amostragem dos relatórios.
- Melhoria para ativar o botão "Buscar instrumentos" logo após cadastrar um conversor.
- Melhoria na busca de instrumentos em uma rede RS-485 com ruído.
- Melhoria na rotina de backup.
- Melhoria de performance no carregamento de agendamentos e macros.

Sitrad 1.3.10

- Adicionado nome do usuário na impressão do resumo de amostragem.
- Adicionado limites de alarme no alerta do MT-543E Log v.3.
- Melhoria na rotina de backup quando o arquivo de dados está maior que 4 GB.
- Melhoria para evitar alguns casos de log de evento de login que ficava associado com o usuário errado.
- Melhoria na tradução do texto "Overheat" por "Superheat" em alguns modelos de instrumentos.
- Melhoria de performance no retorno da lista de instrumentos para o Sitrad Mobile.
- Melhoria para ligar/desligar saída do MOD64 pelo Sitrad Mobile.

Sitrad 1.3.9

- Adicionado nome do usuário na impressão do Resumo de Relatório.
- Melhoria no envio de função e receita para o MT-543Ri plus v.4;
- Melhorias na validação de alarmes do MT-543Ri plus v.4;
- Melhorias na configuração de alarmes do MT-530Ri Super;
- Melhoria nos limites de funções de valores padrão de alguns modelos de instrumentos;
- Melhoria no zoom através do scroll do mouse no relatório gráfico;
- Melhoria na configuração de timeout dos conversores;

Sitrad 1.3.8

- Melhorias nas configurações do MOD64.
- Melhoria para manter seleção na lista de funções após alterar o valor de uma função.
- Melhoria no envio de alarmes por e-mail para os endereços cadastrados na tela de configuração de notificações de alarmes.
- Melhoria para evitar possível erro ao tentar remover um instrumento.
- Melhoria no reconhecimento automático de alarmes.
- Melhoria no tratamento de valores lidos do datalogger do TC-900E Log.
- Melhoria no tratamento de alarme dos modelos MT-543.
- Melhorias de tradução no Espanhol.

Sitrad 1.3.7

- Log de evento ao editar permissões de acesso de um grupo de usuários.
- Log de evento ao editar configurações de segurança.
- Log de evento ao editar configurações de notificação de alarmes.
- Melhoria na validação de login do TCP-485 WiFi Log.
- Melhoria no carregamento automático de datalogger dos instrumentos.
- Melhoria para não exibir limites de alarme quando configura-se apenas o tempo de inibição do alarme.
- Ajuste na validação de ativar/desativar funções do MT-543E Log ao mudar o tipo de configuração para Avançado.
- Ajuste na exibição de status das entradas digitais no MOD64.
- Ajuste na exibição de limites de alarmes quando os limites são relativos ao setpoint do instrumento.

Sitrad 1.3.6

- Opção de iniciar o Sitrad Desktop junto com o Windows.
  Nas configurações do Desktop pode ser marcado pra este abrir automaticamente após o logon no Windows e também para automaticamente conectar em um servidor.
- Adicionado valor de temperatura nos alarmes por e-mail dos modelos MT-543E Log (v.3 ou superior) e Microsol II (v.3 ou superior).
- Adicionado na tela do PCT-410E status de Sub-resfriamento/superaquecimento.
- Outros ajustes e melhorias nas informações do PCT-410E.
- Melhoria na visualização da tela do RT-607E e Microsol II E.
- Melhoria na edição de cadastro de conversor do tipo USB.

Sitrad 1.3.5

- Adicionado na visualização em modo listagem a opção do mostrar na lista apenas os instrumentos que estão alarmados.
- Adicionado na visualização em modo listagem informação do status de processo de cada instrumento.
- Adicionado na tela do PCT-410E plus informações faltantes como Sub-resfriamento e Gás Saturado.
- Adicionado log de eventos no relatório de alarmes.
- Adicionado botão de atualizar gráfico na tela de relatório gráfico.
- Ajuste nos limites de valores usados em comandos de macro em alguns modelos de instrumentos.
- Bloqueio de cadastro de duas CONV32 v.2 no sistema.
- Melhorias na validação de troca de senha periódica.
- Melhoria de performance no reconhecimento de alarmes.
- Melhoria nas informações de status de processo do PCT-410E plus.
- Melhoria na formatação da data enviada no e-mail de alarme.
- Melhoria no comando de enviar para degelo o MT-512E Log pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria no processo de envio de relatório periódico por agendamento recorrente.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.3.4

- Melhorias no carregamento automático de datalogger de instrumentos.
- Melhoria para que a notificação de alarme no iOS vibre o celular e emita som.
- Melhoria para permitir a inibição de alarme de falha de comunicação.
- Melhoria de performance na exibição da tela dos instrumentos.
- Adicionado texto "(com filtro)" no rodapé do relatório texto quando for feito a impressão estando aplicado algum tipo de filtro no grid de amostras.
- Melhoria na lista de usuário para, por padrão, não mostrar na lista os usuário inativos (excluídos).
- Melhoria na lista de usuários para exibir corretamente o status de "inativo" na respectiva coluna do grid.
- Adicionado na mensagem de alarme para Mobile os limites do alarme.
- Melhorias na tela de Systray do serviço.
- Adicionado na tela do Systray status de abertura de porta (regra NAT) no roteador de rede por UPnP.
- Melhorias no editor de receitas do MT-512E Log.
- Ajuste no delay de alarme para notificação sonora e Mobile.
- Melhorias na troca de senha do primeiro acesso.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.3.3

- Opção nas configurações de alarmes para informar e-mails que devem receber alarmes de todos os instrumentos cadastrados.
- Na tela de busca automática de conversores foi adicionado um botão de "adicionar" para cada conversor encontrado.
- Melhorias no processo de instalação.
- Melhorias no processo de envio de alarmes.
- Tradução das novas funcionalidades.

Sitrad 1.3.2

- CONV32 versão 3
  Com esta nova versão será possível usar mais de uma interface USB no mesmo computador, pois agora elas tem um ID único que as identifica.
- Instalar apenas o Desktop (sem serviço)
  Durante a instalação o usuário pode escolher instalar apenas o aplicativo Desktop, sem instalar ter de instalar o serviço junto.
- Lista de IPs do servidor
  Adicionado no Systray do Sitrad Pro uma lista dos IPs que o serviço identificou para a máquina e que serão usados na tentativa de conexão remota por ID.
- Trocado no resumo de relatório os termos "Dentro" e "Fora" por "Conforme" e "Não conforme", respectivamente
- Ajuste na inserção de data no log de eventos quando o Desktop estava em inglês
- Ajuste na coluna de "habilitado" na tela de configuração de alarmes dos instrumento que não estava sendo preenchida
- Outros ajuste e melhorias menores

Sitrad 1.3.1

- Backup do banco de dados
  É possível configurar um backup automático para periodicamente criar uma cópia do arquivo de dados. Este arquivo contém todas as informações da instalação, como usuários e amostras de instrumentos, desde o começo da instalação.
- Inserir observação ao reconhecer alarme
  Ao reconhecer um alarme o usuário será questionado se deseja inserir uma observação. Caso afirmativo, ele poderá inserir um Log de Evento com a respectiva observação.
- Configurações de datalogger
  Foi criado nas configurações mais uma tela para facilitar a parametrização de configurações de datalogger (tanto do instrumento como do TCP-485 WiFi Log).
- Resposta no idioma do Desktop e Mobile
  Anteriormente o serviço do Sitrad Pro retornava informações no idioma configurado no cadastro do usuário que estava conectado ao servidor. Agora o serviço passa a responder no idioma da aplicação Desktop e Mobile, independente do idioma do cadastro do usuário.
- Informar range de endereço na busca de instrumentos
  Agora quando o usuário vai buscar instrumentos ele pode informar o range de endereços que deseja buscar, como por exemplo do endereço 50 ao 100 apenas.

Sitrad 1.3.0

- Envio de mensagem de notificação de alarme para Sitrad Mobile
  Ao conectar-se pelo Sitrad Mobile será questionado se ele deseja receber notificações de alarmes. Ao marcar sim, ele passará a receber as notificações de alarmes no celular, mesmo com o Sitrad Mobile fechado. Assim como acontece, por exemplo, com as notificações do WhatsApp.
- Nova interface no Systray do serviço (com proxy)
  O aplicativo de configuração do serviço foi modificado e adicionado uma nova aba para configuração do servidor de Proxy. Em empresas que usam proxy, o serviço precisa de tais informações para poder enviar aos smartphones as notificações de alarmes.
- Conexão por ID
  Ao invés de usar IP e porta, o usuário agora pode usar um número de ID único que cada servidor do Sitrad Pro vai ter. Este número pode ser visualizado nas configurações do Systray do serviço.
  Ao conectar por ID, o Sitrad Desktop irá tentar conectar tanto no IP interno da rede como no IP externo, e fará a conexão com o primeiro destino que tiver a conexão estabelecida.
  Esta conexão por ID também resolve o problema de IP dinâmico no modem, já que o serviço do Sitrad ficará constantemente verificando se o IP externo do modem foi atualizado e informará ao servidor de ID do Sitrad o novo IP a ser usado para conexões remotas externas.
- Atualizado abertura de porta por UPnP
  Foi atualizado a ferramenta de abertura de portas por UPnP. Mesmo conectando por ID ainda é preciso redirecionar portas no modem para acessos externos. Porém se o modem da rede estiver com UPnP ativo a porta será aberta automaticamente pelo Sitrad.
- Resumo de Amostragem
  Na tela do relatório gráfico e texto agora tem opção de apresentar um resumo do período de amostragem, com informações de tempo sem supervisão, tempo em alarme e outras informações.
- Ocorrências nos relatórios
  Logs de eventos podem ser marcados para aparecerem nos relatórios. No gráfico é indicado um triângulo vermelho na base do relatório e no texto é exibido entre as amostras.
- Alarme sonoro no Desktop
  Nas configurações gerais do Destkop pode ser configurado um arquivo de áudio para ser tocado caso ocorra erro em um dos servidores. O Desktop precisa estar rodando para o alarme sonoro funcionar.
- Outras implementações importantes:
  - Configuração das saídas do PCT-410 E plus.
  - Após atualizar o Sitrad Pro será mantido a opção de inicialização do serviço escolhida pelo usuário (automática, manual, etc).
  - Sitrad Pro agora roda com .Net Framework 4.5. Com isto deixa de ter compatibilidade com Windows XP e Windows Server 2003.

Sitrad 1.2.21

- Implementado comunicação com PhaseLOG v.4;
- Opção no PhaseLOG v.3 e v.4 para desligar o controle de processo através do Sitrad;
- Melhoria de performance no retorno de gráfico para o Sitrad Mobile;
- Adicionado entradas digitais do TC-900E Log nos relatórios;
- Corrigido edição da função P10 no PCT-3001 plus;
- Melhoria na validação de limites de alarmes do PCT-3001 plus;
- Melhoria no descritivo da função F08 da VX-950 plus;
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.20

- Implementado comunicação com modelo MT-532 Super.
- Bloqueio de acesso pelo Mobile quando o usuário está marcado para trocar a senha no próximo login.
- Validação para ignorar bytes inválidos (ruído) durante a busca de instrumentos.
- Melhoria no carregamento de datalogger do TC-900E Log v.3.
- Melhoria no instalador para o Systray do serviço ser fechado corretamente.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.19

- Personalização por usuário do campo de assunto do e-mail na notificação de alarmes.
- Melhorias nos limites de alarme do MT-543Ri plus e MT-543E plus.
- Melhorias no instalador.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.18

- Implementado comunicação com modelo MT-516 EVT plus.
- Tela de configuração de saídas de termostato do PCT-3001 plus.
- Melhoria na validação de alteração dos limites de alarmes do PCT-3001 plus. Em alguns casos causava o erro "TryLock Exception" no acesso remoto.
- Opção de carregar datalogger do TCP-485 WiFi Log após retirar o conversor de manutenção.
- Opção de ocultar as linhas de falhas de comunicação no relatório texto.
- Opção de segurança para que novos instrumentos cadastrados não apareçam automaticamente para todos os usuários registrados no sistema. O padrão continua sendo aparecer para todos.
- Criado permissão de acesso por grupo de usuário para permitir/bloquear o envio de comandos aos instrumento (degelos, inverter status, ligar auxiliar, etc).
- Melhoria na tradução do status de carregamento de datalogger.
- Melhoria na exibição de relatório gráfico.
- Melhoria na identificação do endereço IP de conversores TCP-485 que estão em modo DHCP.
- Melhoria na recuperação de senha. Envio da senha temporária será feito pelo site do Sitrad caso o usuário não tenha configurado corretamente o servidor de envio de e-mail.
- Colocado nome do usuário do Sitrad nas impressões de relatórios.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.17

- Implementado novo conversor TCP-485 WiFi Log.
- MOD142 plus v.2.
- Modificado tela de visualização dos mínimos e máximos valores alcançados pelo VX-950 plus.
- Melhorias gerais nos relatórios.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.16

- Colocado no instalador um alerta de perda de suporte ao Windows XP a partir do Sitrad Pro versão 1.3.
- Atualizado instalador para corrigir alguns casos de erro durante o processo de desinstalação.
- Permitido instalar apenas o Sitrad Desktop passando o parâmetro "INSTALLSERVICE="false"" para o instalador.
- Permitido colocar banco de dados do Desktop na pasta compartilhada entre todos os usuários de um computador (%PROGRAMDATA%\Full Gauge\SitradDesktop).
- Criado log de evento para alterações realizadas no cadastro de nome e logo da empresa.
- Melhorias na impressão de relatórios.
- Melhorias nos agendamentos de eventos com recorrência.
- Melhoria na rotina de conversão de parâmetros de um instrumento em receita.
- Melhoria na importação e exportação de receitas.
- Melhoria nas rotinas de busca automática de conversores e instrumentos na tela inicial de Tour Guiado.
- Implementado carregamento de datalogger em alguns modelos de instrumentos que estavam faltando.
- Corrigido alteração de parâmetros que tem valor do tipo "hora/minuto", como no PWR-3200 e TC-900E Log.
- Adicionado nome do instrumento e do conversor no cabeçalho do arquivo .xlsx enviado por e-mail nos agendamentos de relatório texto.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.15

- Permitido ao usuário "Super Administrador" trocar a senha de outros usuários sem informar a senha antiga.
- Criado tela de informações gerais do sistema pressionando Ctrl+Shift+F12 e informando o código 555. Esta tela serve para coletar informações de suporte para o Sitrad Pro.
- Ajuste no TC-900E Log para não mostrar falha de sensor quando o mesmo está desabilitado.
- Ajuste no log de evento criado durante o envio de receitas.
- Melhoria na exibição de sensores desabilitados no relatório de visão geral das temperaturas.
- Criado alarme de relógio desprogramador no MT-512E Log e TC-900E Log.
- Validação na criação de agendamento para impedir criar agendamento de relatório sem marcar um destinatário.
- Removido usuário excluídos da árvore de configuração do sistema.
- Adicionado botões de adicionar/remover/editar usuário na listagem de usuários.
- Melhoria para permitir abrir o Systray no Windows XP.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.14

- Implementado modelo Microsol II E plus v.8;
- Opção de trocar a porta de conexão remota no Systray do serviço. Porta padrão é 8001.
- Melhorias no relatório gráfico;
- Melhoria na recuperação de senha de usuário para caso não tenha sido configurado corretamente o servidor de e-mail no Sitrad Pro.
- Melhoria na exibição de limites de função no VX-950 plus;
- Melhoria na edição da função F50 do TC-900 E Log;
- Melhoria no editor de receitas do TI-44 E plus;
- Adicionado Demanda Trifásica do PWR-3200 plus no relatório gráfico;
- Melhoria no carregamento de um relatório predefinido;
- Outros ajustes e melhorias

Sitrad 1.2.13

- Modificado endereço do servidor de demonstração para fgserver-pro.sitrad.com na porta 80 para clientes não terem de abrir porta da rede apenas para testar o Sitrad Pro.
- Criado preferência para desativar o ajuste automático de RTC dos instrumentos.
- Diversos ajustes de exibição no PCT-3001 plus.
- Ajustes no VX-950 plus.
- Ajustes no MT-543 E plus.
- Ajustes no MOD64.
- Ajustes no PWR-3200 plus.
- Ajustes no Microsol II E plus.
- Ajustes no PCT-410 E plus para exibir corretamente a pressão em BAR.
- Adicionado IP de origem da conexão no log de evento de autenticação de usuário.
- Bloqueio para impedir que usuário SuperAdmin tenha alguma restrição a instrumento no cadastro de usuários.
- Formato exibição do display de horas na tela do RT-607 E plus.
- Resolvido problema do Sitrad Desktop aumentar o consumo de memória com o tempo ao ficar no modo de visualização "Listagem".
- Ordenado corretamente a sequência de colunas no relatório texto.
- Melhorias na edição dos agendamentos de eventos e degelos dos instrumentos.
- Melhorias e correções no carregamento de datalogger dos instrumentos.
- Melhoria para atualizar as saídas digitais do gráfico quando ativa o modo de atualização automática.
- Melhorias nas rotinas de envio de alarme por e-mail.
- Enviando para o Mobile os nomes dos sensores conforme o que foi modificado pelo usuário.
- Corrigido envio de e-mail de alarme para usar o assunto do e-mail configurado pelo usuário.
- Ajustes e melhorias de performance.

Sitrad 1.2.12

- Implementado PCT-3001 v.1 (versão 2 já estava implementada).
- Implementado RT-607 E v.3.
- Ajustes nos relatórios enviados automaticamente por e-mail.
- TI-44 - Exibindo corretamente o display quando algum sensor é desabilitado.
- TI-44 - Ajuste nos códigos de funções.
- EnergyLog - Ajuste no carregamento manual do datalogger.
- EnergyLog - Ajuste na exibição da variável de Fator de Potência no relatório gráfico.
- Microsol - Ajuste na exibição de associação dos eventos da agenda com suas respectivas saídas auxiliares.

Sitrad 1.2.11

- Ajustes no envio de relatório por e-mail.
- Ajuste nos limites de funções do MT-543Ri Log v.2.
- Ajuste para evitar mensagem de erro ao salvar um conversor com conexão por MAC Address.
- Ocultando o botão de bloquear o Desktop caso o usuário não tenha configurado uma senha de bloqueio ainda.
- Ajuste de casa decimal no valor medido pelo PCT-3001.
- Melhoria no envio de receita do MT-530 Super para evitar possíveis erros.
- Melhorias na criação de receita dos modelos MT-530 Super.
- Melhoria para evitar mensagem de erro que aparecia durante o cadastro de um instrumento PCT-3001.
- Validação para, por padrão, ignorar o alarme do tipo "Fim de degelo por tempo" no envio de e-mail. (apenas para novos cadastros de instrumentos)
- Ajuste para evitar erro de impressão de relatório texto em alguns tipos de impressoras.

Sitrad 1.2.10

- Implementado modelo PCT-410 E plus v.5.
- Implementado comunicação através do novo conversor TCP-485 WiFi Log. Porém ainda não está pronto o carregamento dos dados do datalogger.
- Ajuste no Sitrad Desktop para não consumir tanta memória do computador.
- Ajuste na representação da saída do MT-512 E Log para refletir o status atual do relé do instrumento.
- Validação de acesso às funcionalidades do Sitrad Pro quando acessando pelo Sitrad Mobile.
- Melhoria para não abrir o questionário de desinstalação durante atualização do sistema.
- Ajuste no tamanho da tela de registro do Sitrad Desktop.

Sitrad 1.2.9

- Corrigido coluna Tipo de Inibição na lista geral de alarmes que em alguns casos não exibia o tipo correto de inibição.
- Corrigido inibição de alarme durante o degelo.
- Corrigido problema do serviço iniciar porém ficar aparentemente travado, sem aceitar conexões remotas, quando rodando no Windows 10.
- Exibindo "--" no display do RT-607 E plus quando desabilita o sensor de temperatura.
- Melhoria nas rotinas de envio de receita do MT-543 E v.4.
- Melhoria na exibição da fonte do display de temperatura de instrumentos.
- Ajuste para permitir instalar o Sitrad no Windows Server 2003 SP2.
- Removido "am/pm" do campo de "tempo de delay" na tela de configuração de alarme.
- Melhoria no reconhecimento de alarmes.
- Adicionado saídas digitais dos instrumentos no relatório apresentado no Sitrad Mobile.
- Ajustes de tradução.
- Ajustes e melhorias no instalador e no processo de registro.
- Outros 13 ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.8

- Implementado TC-900 E Log v.3.
- Implementado TC-940 Ri na visualização de modo de listagem.
- Ajuste para a busca de instrumentos pelo tour guiado iniciar automaticamente quando o usuário entrar na tela.
- Melhorias diversas nas telas do tour guiado.
- Corrigido conexão com conversor CONV32 versão 1.
- Otimizado rotina de salvar datalogger manualmente.
- Otimizado para não demorar tanto quando é cancelado a busca automática de instrumentos.
- Criado log de evento do Sitrad quando ocorre um erro de envio de e-mail.
- Não permite mais salvar receitas com os valores fora dos limites que estão sendo exibidos em tela.
- Adicionado escolha de tipo de sensor no editor de receitas do MT-543 Ri v.4.
- Aplicado restrição de permissão de acesso a instrumentos quando acessando pelo Sitrad Mobile.
- Melhorias nas configurações do gráfico.
- Corrigido problema que poderia ocorrer ao fechar o Sitrad Desktop, fazendo com que o mesmo sumisse da tela porém o processo continua rodando no Windows.
- Melhorias no cadastro de receitas e macros.
- Modificado para o componente de configuração do delay de alarme não mostrar AM/PM na hora.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.7

- Adicionado botão de filtro e busca na tela de Log de Eventos.
- Botão direito na lista de servidores agora tem opção "Editar servidor".
- Corrigido exibição de casas decimais nos valores do MT-543 Ri v.4 quando este estava usando sensor PT-100.
- Corrigido bug de carregamento de gráfico pelo Mobile quando a imagem do gráfico era muito grande.
- Ajuste na alteração automática de relógio do Microsol II E e do RT-607 E para não ficarem alterando o horário constantemente.
- Ajuste no carregamento de datalogger do MT-543Ri LOG.
- Ajuste no alinhamento do gráfico de variáveis com o gráfico de saídas.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.6

- Primeira versão "não beta".
- Informação extra no nome do servidor local na tela inicial do Remote.
- Imagem de diagrama de instalação no Tour Guiado inicial.
- Ajustes na exibição de limites virtuais no gráfico e no relatório de alarmes.
- Ajuste de limite de tensão no MT-516 RVTi.
- Ajuste e melhorias encontrados no treinamento da semana passada.

Sitrad 1.2.5 RC2

- Adicionado TC-900 E Log v.2;
- Tradução do sistema;
- Ajuste e melhorias encontrados no treinamento da semana passada.

Sitrad 1.2.4 RC1

- Alinhado começo do gráfico de saídas digitais com o começo do gráfico de variáveis.
- Melhoria na agenda de eventos quando o instrumento aceita apenas horários múltiplos de 10 minutos.
- Outras melhorias na visualização de gráficos.
- Adicionado logo "Windows 10 Compatible" no Sobre da aplicação.
- Corrigido erro de "dbContext disposed" que poderia eventualmente ao gerar relatórios.
- Corrigido erro que aparecia na tela após enviar uma função para o TC-900 E Log.
- Validando na troca de endereço do instrumento se já não existe outro instrumento ativo com o mesmo endereço.
- Melhorias na exportação de dados para Excel.
- Correções no textos e mensagens da aplicação.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.3 beta

- Cadastro de conversor TCP-485 WiFi.
- Alteração de endereço da rede RS-485 no instrumento MOD64.
- Alerta em tela quando o Sitrad Local 4.13 está rodando ao mesmo tempo que o serviço do Sitrad Pro.
- Ajustes no carregamento manual do datalogger.
- Opção de ativar saída auxiliar do Microsol II E.
- Corrigido exibição de limites virtuais no gráfico.
- Corrigido atualização automática do gráfico.
- Desabilitando funções avançadas do TC-900 E Log caso esteja em modo básico.
- Melhoria para ignorar bytes inválidos nas resposta do instrumento quando a rede RS-485 está com ruído.
- Corrigido criação de Log de Evento quando alguém alterava uma função diretamente no instrumento.
- Outros ajustes e melhorias.

Sitrad 1.2.2 beta

- Busca automática de servidores do Sitrad Pro na rede interna.
- Envio periódico de relatório texto e alarmes por e-mail.
- Melhoria na reconexão automática dos conversores quando este não tem um instrumento cadastrado.
- Ativação da saída auxiliar do Microsol II.
- Melhorias no menu de ferramentas da tela do relatório gráfico.
- Outras melhorias e correções da versão beta.
- Todas as implementações do Sitrad Pro 1.1.18.

Sitrad 1.2.1 beta

- Ajuste na instalação para evitar conflito de migração de banco de dados antigo.

Sitrad 1.2.0 beta

- Instrumentos: EnergyLOG plus, MT-516 RVTi plus, Microsol II E plus, MT-512 Ri LOG, RT-607 E plus, TI-44 E plus, MT-543 E plus, MT-543 E LOG e VX-950 E plus v.2.
- Passo-a-passo inicial de configuração do sistema.
  Ao rodar o sistema pela primeira vez permite trocar a senha do usuário "admin", configurar servidor SMTP para envio de e-mail, configurar preferências de segurança, buscar conversores e instrumentos e ainda tem um mini-tutorial de uso da aplicação.
- Importar/Exportar receita para arquivo.
- Permitido ao usuário especificar um delay para o envio de e-mail para um determinado alarme em um determinado instrumento.
- Criado cadastro de nome do servidor, para futuramente ao fazer a busca automática de servidores na rede poder diferenciar o servidor pelo nome e não apenas pelo IP.
- Carregamento manual do datalogger dos instrumentos. Até então o carregamento era feito automaticamente apenas para preencher falhas no gráfico.
- Opção de salvar os parâmetros atuais de um instrumento como receita.
- Impressão dos valores de parâmetros atuais de um instrumento.
- Botão para copiar a tabela de parâmetros atual de um instrumento para a memória do Windows, permitindo assim colar os valores em um Excel ou em um e-mail.
- Opção de colocar linhas horizontais e verticais adicionais no gráfico.
- Permitido ocultar curvas de um gráfico após o mesmo já estar sendo exibido em tela.
- Impressão da tabela de log de eventos e ocorrências do sistema.
- Relatório de alarmes.
- Opção para ativar inibição de alarme durante degelo.
- Incluído na mensagem do alarme os limites configurados para o respectivo alarme.
- Outras melhorias em telas e funcionalidades.
- Todas as alterações incluídas no Sitrad Pro 1.1.17.